[bookmark: _Hlk98062266]Oppgaver IN1080 v24 til uke 10 (5/3)
Oppgave 1)
a)  Hvorfor kan vi anta at inngangsstrømmen til en opamp er tilnærmet lik 0?
b) Hva skjer med utgangsspenningen hvis utgangsmotstanden Ro ikke 0 eller veldig lav?
c) Ved negativ tilbakekobling gjelder Aol > Acl. Gjelder dette også for positiv tilbakekobling? Hvorfor/hvorfor ikke?
d) Hva skjer med inngangsstrømmen hvis inngangsimpedansen faller? 
e) Anta en opamp med negativ tilbakekobling. Hva skjer med utgangsstrømmen hvis Aol faller med 1%?

Oppgave 2)
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a) Hvor stor er Acl?
b) Hvor stor er fasedreiningen mellom Vout og Vin?
c) Hvor stor er strømmen if gjennom Rf hvis Vin = 1.2v?
d) Hvor stor er strømmen iin gjennom Rin hvis Vin = 0.3v?
e) Hva må Rf og Rin være for at Acl = 20?
f) Hva skjer med strømmene if og iin  hvis Acl endres til 20?
g) Hva slags krets får vi hvis Rf = Rin ?

Oppgave 3) 
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Gitt kretsen over hvor Rf = 100 kΩ og R2 = 10 kΩ
a) Hvor stor er Acl?
b) Hvor stor er fasedreiningen mellom Vout og Vin?
c) Hvor stor er strømmen if gjennom Rf hvis Vin = 1.5v?
d) Hva må Rf og R2 være for at Acl = 25?
e) Hva skjer med strømmene if og iin hvis Acl endres til 25?
f) Hva slags krets får vi hvis Rf = 0 og R2 =∞ ?

Oppgave 4)
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Hva slags type input-kombinasjon er det i krets a), b), og c)? 

Oppgave 5)
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Hva slags type opamp-konfigurasjon er krets a), b) og c)?

Oppgave 6)
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Finn Acl (Closed-loop gain) for hver av forsterkerkonfigurasjonene a), b), c) og d)

Oppgave 7)
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Bestem Rf i hver av kretsene a), b), c) og d) for å få den oppgitte closed-loop forsterkningen

Oppgave 8)
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Hvis et signal på 10mV rms kobles til Vin på hver a forsterkerne a), b), c) og d), hva blir da utgangsspenningen og fasedreiningen mellom Vin og Vout? 

Oppgave 9)
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Gitt forsterkeren i figuren over: 
a) Finn 
b) [bookmark: _Hlk98068649]Finn If
c) Finn Vout
d) Finn closed-loop gain
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