Oppgaver IN1080 v24 til uke 8 (20/2)

Oppgave 1) 
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a) Gitt RC-kretsen oppe til høyre. Hva er sammenhengen mellom Vout og Vc?
b) Hvordan kan vi finne fasevinkelen (faseforskyvning mellom Z og R) for denne kretsen?
c) [bookmark: _Hlk96273498]Anta at R=1kΩ og C=0,01μF. Finn den totale impedansen Z og fasevinkelen θ mellom R og Z for følgende tre frekvenser:
1) 10 kHz
2) 20 kHz
3) 30 kHz
d) Hva er Vout uttrykt ved Vin, R  og Xc?
e) Forklar hva som skjer med amplituden til Vout når frekvensen til Vin øker
f) Forklar hva som skjer med fasevinkelen mellom Vin og Vout når frekvensen til Vin øker
g) Hva skjer med tidsforsinkelsen mellom Vin og Vout når frekvensen til Vin øker?
Oppgave 2)VS
VCB











a) [bookmark: _Hlk96973514]I en balansert Wheatstone-bro er R1 = R3 = 100Ω, R2= 40Ω og Vs=15v. Finn Rx 
b) Hva skjer med VCB hvis Vs dobles?
c) Tenk deg at R1, R2 og R3 dobles, Vs=15v mens Rx beholder verdien fra a). Hva blir VCB lik i dette tilfellet? 
d) Hva må R2 endres til i c) for at broen igjen skal bli balansert?


Oppgave 3) 
[image: ]
Gitt diodekretsen øverst til venstre med V-I karakteristikken vist oppe til høyre og Vin = 4*sin(t). Skissér Vout i samme figur som Vin for hele perioden T

Oppgave 4)
[image: ]
Gitt diodekretsen øverst til venstre med V-I karakteristikken vist oppe til høyre og Vin = 4*sin(t). Skissér Vout i samme figur som Vin for hele perioden T


Oppgave 5)

[image: ]
Gitt diodekretsen øverst til venstre med V-I karakteristikken vist oppe til høyre og Vin = 4*sin(t). Skissér Vout i samme figur som Vin for hele perioden T

Oppgave 6)
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Gitt kretsen over. Anta at Zener-dioden kan holde breakdown-spenningen VZ=10v for strømmer mellom IZmin=4mA og IZmax=40mA
a) Mellom hvilke spenninger kan Vin variere når Zener-dioden må holde seg innenfor de gitt verdiene?
b) Hvis R endres til 2kΩ, mellom hvilke verdier kan Vin da ligge uten at dioden ødelegges?


Oppgave 7)
Gitt kretsen med lastmotstanden RL og Zener-dioden som fungerer som spenningsregulator med Vin=15v
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a) Hvor stor er strømmen gjennom lastmotstanden RL?
b) Hvor stor er strømmen gjennom seriemotstanden Rs?
c) Hvor stor er strømmen gjennom Zener-dioden?
d) Hvor stor effekt brukes av Rs, RL og  Zener-dioden?
e) RL økes nå til 250Ω. Finn strømmen gjennom RS, RL og Zener-dioden i dette tilfellet 
f) Hvor mye effekt forbrukes av Zener-dioden når RL=250Ω?
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