|  |  |
| --- | --- |
| **Enhet**:  |  |
| **Dato:****Etasjekontakt:** |  |
| **Etasjekontaktens ansvarsområde:** |  |
|   |

| **Kontrollpunkt** | **Kommentarer / tiltak** |
| --- | --- |
| 1. Er rømningsveier fri for hindringer og lett brennbare materialer?
 |  |
| 1. Kan dører til rømningsveier lett åpnes fra innsiden uten bruk av nøkkel?
 |  |
| 1. Fungerer selvlukkende branndører som forutsatt, dvs. at de holdes lukket, holdemagnet slipper ved bruk av testknapp og slutter godt inntil karm (vesentlig for å begrense røykspredning)?
 |  |
| 1. Er merking/skilting av rømningsveier og slokkeutstyr på plass og i orden? Merk at rømningsskilt skal lyse til enhver tid.
 |  |
| 1. Er slokkeutstyr på plass, lett tilgjengelig og uten synlige skader? Gjelder brannslanger, håndslukkere og eventuelt branntepper.
 |  |
| 1. Er manuelle brannmeldere og nødåpnere til dører lett tilgjengelig og godt synlig?
 |  |
| 1. Er oppslag som viser rømningsveier og branninstruks synlig i lokalet?
 |  |
| 1. Oppbevares og brukes brannfarlig stoff slik at risikoen for at brann oppstår og sprer seg er minst mulig?
 |  |

Feil- og mangler som avdekkes skal meldes i Si fra portalen av etasjekontakten