	
	
	



Flytskjema

Flytskjema skal følges av alle som utfører arbeid på UiOs eiendommer som kan inneholder asbest. Dette inkluderer både brukere, driftspersonell, eksterne rådgivere, håndverkere, serviceteknikere, montører og renholdere.
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Alle som skal utfører slikt arbeid, plikter å gjøre seg kjent med rutine for arbeid i bygninger med asbest og påse at flytskjemaet følges både ved oppstart og under gjennomføring av arbeider. 

Fakta om RTB (Rent, Tørt Bygg):
	Rent bygg er et begrep i byggenæringen siden 1995. 
En revidert veileder Rent, Tørt Bygg (RTB) ble utgitt av Rådgivende ingeniørers forening (RIF) i 2007.

RTB bygger på en filosofi om at rene og ryddige arbeidsplasser gir større arbeidsglede, færre feil, mindre leting etter verktøy, lavere sykefravær og økt arbeidseffektivitet. Med godt renhold i byggeprosessen unngår man at byggestøv o.l. «gjemmer seg» i bygget for så å komme fram senere å gi dårlig inneklima. Tiltak mot fukt i byggetiden hindrer utvikling av sopp, mugg, bakterievekst og byggskader.

RTB vil også være med på å sikre lovbestemte krav til arbeidsmiljø i byggefasen, avfallhåndtering og kvalitet på det ferdige bygget. For å sikre god inneluftkvalitet er det eksempelvis i TEK 10 § 13-21 stilt krav om at overflater kanaler o.l. må være rengjort før en bygning tas i bruk. I veiledningen til denne bestemmelsen sies det at det må etableres faste rutiner for opprydding og renhold i hele byggeprosessen. Bruk av RTB-normen i byggeprosjekter, er en arbeidsmetode for å oppfylle disse kravene.

RTB er et krav i UiOs generelle avtalevilkår i rammeavtaler og entrepriser
Arbeid etter RTB filosofien er også beskrevet som krav i både UiOs prosjektanvisning 2 Bygg og prosektanvisning for Renhold.  
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